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MEDICIONES OCUPACIONALES 
GOBIERNO PROVINCIAL DE STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Fecha: 13-02-2015



Mediciones de Ruido Talleres 

· TABLA SONOMETRÍA S-1: ÁREA DE MANTENIMIENTO: Vulcanizadora Pistola Neumática

· TABLA SONOMETRÍA S-2: ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora
· TABLA SONOMETRÍA S-3: ÁREA DE MANTENIMIENTO Compresor de Vulcanizadora





[bookmark: _Toc317615165]TABLA SONOMETRÍA S-1: ÁREA DE MANTENIMIENTO: Vulcanizadora Pistola Neumática
	Tiempo
	Fecha: 
13-02-2015
	Hora inicio: 
09:12:30
	Hora paro: 
09:13:56

	Duración
	: 00:12:22

	Instrumento
	Tipo:
CR:161C
	Nombre:
CIRRUS
	Número de serie:
G056622

	Calibración
	: 13-02-2015 09:09:58

	

	Parámetros
	Nombre de configuración del sonómetro:
                                                           ACGIH

	
	Respuesta:
SLOW
	Umbral int.:
80 dB
	Índice de intercambio:
3 dB

	
	ULL:
115 dB
	Nivel de criterio:
85 dB
	Tiempo de criterio:
8 Horas

	
	Ponderación:
A
	PeakWeightingld:
C
	Tasa de registro:
             2 s

	

	Descripción
Naw UK
	LAeq
	dB
	95,77

	
	LCPeak
	dB
	119,42

	
	C – A 
	dB
	-0,38

	
	LEPd
	dB
	70,52

	
	LAFMax
	dB
	100,35

	

	Descripción
Naw EU
	LAeq
	dB
	95,77

	
	LCPeak
	dB
	119,42

	
	C – A 
	dB
	-0-38

	
	LEX8
	dB
	70,52

	
	LASMax
	dB
	98,94

	

	Naw Dose
	LAeq
	dB
	95,77

	
	LCPeak
	dB
	119,42

	
	LASMax
	dB
	98,94

	
	ISO
	
	

	
	30 mins
	dB
	83,73

	
	1 hora
	dB
	86,74

	
	2 horas
	dB
	89,75

	
	3 horas
	dB
	91,51

	
	4 horas
	dB
	92,76

	
	5 horas
	dB
	93,73

	
	6 horas
	dB
	94,52

	
	7 horas
	dB
	95,19

	
	8 horas
	dB
	95,77

	
	10 horas
	dB
	96,74

	
	12 horas
	dB
	97,53


[image: C:\Users\HP\Desktop\sto domingo\vulcanizadora pistola neumatica.png]

[bookmark: _Toc317614859]FIGURA SONOMETRÍA S-1: Bandas de octavas ÁREA DE MANTENIMIENTO. Vulcanizadora Pistola Neumática
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[bookmark: _Toc317614860]FIGURA SONOMETRÍA S-1: Histograma ÁREA DE MANTENIMIENTO. Vulcanizadora Pistola Neumática 







[bookmark: _Toc317615166]TABLA SONOMETRÍA S-2: ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora
	Tiempo
	Fecha: 
13-02-2015
	Hora inicio: 
09:15:33
	Hora paro: 
09:15:59

	Duración
	: 00:00:26

	Instrumento
	Tipo:
CR:161C
	Nombre:
CIRRUS
	Número de serie:
G056622

	Calibración
	: 13-02-2015 09:09:58

	

	Parámetros
	Nombre de configuración del sonómetro:
                                                           ACGIH

	
	Respuesta:
SLOW
	Umbral int.:
80 dB
	Índice de intercambio:
3 dB

	
	ULL:
115 dB
	Nivel de criterio:
85 dB
	Tiempo de criterio:
8 Horas

	
	Ponderación:
A
	PeakWeightingld:
C
	Tasa de registro:
             2 s

	

	Descripción
Naw UK
	LAeq
	dB
	104,06

	
	LCPeak
	dB
	120,27

	
	C – A 
	dB
	-1,58

	
	LEPd
	dB
	73,62

	
	LAFMax
	dB
	108,73

	

	Descripción
Naw EU
	LAeq
	dB
	104,06

	
	LCPeak
	dB
	120,27

	
	C – A 
	dB
	-1,58

	
	LEX8
	dB
	73,62

	
	LASMax
	dB
	107,13

	

	Naw Dose
	LAeq
	dB
	104,06

	
	LCPeak
	dB
	120,27

	
	LASMax
	dB
	107,13

	
	ISO
	
	

	
	30 mins
	dB
	92,02

	
	1 hora
	dB
	95,03

	
	2 horas
	dB
	98,04

	
	3 horas
	dB
	99,8

	
	4 horas
	dB
	101,05

	
	5 horas
	dB
	102,02

	
	6 horas
	dB
	102,81

	
	7 horas
	dB
	103,48

	
	8 horas
	dB
	104,06

	
	10 horas
	dB
	105,03

	
	12 horas
	dB
	105,82


[bookmark: _Toc317614861]
[image: C:\Users\HP\Desktop\sto domingo\salida de aire compresor vulcanizadora.png]FIGURA SONOMETRÍA S-2: Bandas de octavas ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora
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[bookmark: _Toc317614862]FIGURA SONOMETRÍA S-2: Histograma ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora 




[bookmark: _Toc317615167]TABLA SONOMETRÍA S-3: ÁREA DE MANTENIMIENTO Compresor de Vulcanizadora
	Tiempo
	Fecha: 
13-02-2015
	Hora inicio: 
09:16:33
	Hora paro: 
09:17:03

	Duración
	: 00:00:30

	Instrumento
	Tipo:
CR:161C
	Nombre:
CIRRUS
	Número de serie:
G056622

	Calibración
	: 13-02-2015 09:09:58

	

	Parámetros
	Nombre de configuración del sonómetro:
                                                           ACGIH

	
	Respuesta:
SLOW
	Umbral int.:
80 dB
	Índice de intercambio:
3 dB

	
	ULL:
115 dB
	Nivel de criterio:
85 dB
	Tiempo de criterio:
8 Horas

	
	Ponderación:
A
	PeakWeightingld:
C
	Tasa de registro:
             2 s

	

	Descripción
Naw UK
	LAeq
	dB
	83,94

	
	LCPeak
	dB
	103,45

	
	C – A 
	dB
	4,49

	
	LEPd
	dB
	54,12

	
	LAFMax
	dB
	86,33

	

	Descripción
Naw EU
	LAeq
	dB
	83,94

	
	LCPeak
	dB
	103,45

	
	C – A 
	dB
	4,49

	
	LEX8
	dB
	54,12

	
	LASMax
	dB
	85,67

	

	Naw Dose
	LAeq
	dB
	83,94

	
	LCPeak
	dB
	103,45

	
	LASMax
	dB
	85,67

	
	ISO
	
	

	
	30 mins
	dB
	71,9

	
	1 hora
	dB
	74,91

	
	2 horas
	dB
	77,92

	
	3 horas
	dB
	79,68

	
	4 horas
	dB
	80,93

	
	5 horas
	dB
	81,9

	
	6 horas
	dB
	82,69

	
	7 horas
	dB
	83,36

	
	8 horas
	dB
	83,94

	
	10 horas
	dB
	84,91

	
	12 horas
	dB
	85,7




[image: C:\Users\HP\Desktop\sto domingo\compresor.png]
[bookmark: _Toc317614863]FIGURA SONOMETRÍA S-3: Bandas de octavas ÁREA DE MANTENIMIENTO compresor de vulcanizadora
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[bookmark: _Toc317614864]FIGURA SONOMETRÍA S-3: Histograma ÁREA DE MANTENIMIENTO compresor de vulcanizadora 










[bookmark: _Toc317615180]TABLA RS1. Niveles sonoros ART. 55 N7-2393
	NIVEL SONORO [dB] A lento
	Tiempo de exposición
Por jornada/hora

	85
	8

	90
	4

	95
	2

	100
	1

	110
	0,25

	115
	1,25




[bookmark: _Toc317615181]TABLA RS2. Tiempo máximo de exposición al ruido INSHT-RD286-2006
	NIVEL SONORO LAeq. [dB] A 
	Tiempo máximo de exposición

	87
	8 horas

	90
	4 horas

	93
	2 horas

	96
	1 hora

	99
	½ hora

	102
	¼ hora

	105
	7 ½ minutos 

	112
	1 ½ minutos

	117
	 ½ minutos

	120
	15 segundos




CONCLUSIONES 
De los datos obtenidos se puede indicar que el ruido en los talleres se encuentran elevados (mayor a 85 dB) especialmente en el área de vulcanizado y al operar la cargadora pequeña para lo cual es recomendable realizar el uso de elementos de protección de acuerdo al los niveles que se determinaron es decir que se use protección hasta ver equipos que generen menor cantidad de ruido.
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