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BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    9 de Mayo de 2017

Número:	     SSO - 37


I.- INTRODUCCIÒN 
El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-37, tiene como finalidad de informar a usted que se ha entregado los respectivos Equipos de Protección Personal cumpliendo de esta manera con el Proceso de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO” - Procedimiento Sugerido “Subasta Inversa Electrónica.
II.- MARCO LEGAL 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393
[image: ]




III.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	
1
	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOR AMARILLO
[image: ]

	Cascos de seguridad  tipo 1 clase G y clase E estandarizados según la NTE INEN 146 y bajo la norma ANSI/ISEA Z89, este casco está diseñado para proporcionar protección, balance y confort mientras garantiza absorción de impactos en la parte superior del casco y es resistente a la penetración, según se indica en la norma INEN.
*El casco provee de protección contra riesgo de contacto con conductores energizados (hasta 2200V, fase tierra).
*Fabricado en polietileno de alta densidad para máxima protección.
* El tafilete tiene un rango de ajuste comprendido entre: 54-62 cm.
* Peso: 310g (súper liviano)
* Resistente a altas temperaturas. (Igual a ilustración). Nota/ Casco y orejeras de la misma marca
	
50
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	
2
	
OREJERAS ADAPTABLES AL CASCO DE SEGURIDAD
COLOR AMARILLO 

[image: ]
	Protectores auditivos Adosado al casco CM-3000, consta de dos copas de ABS de gran dureza, con una almoadilla rellena de espuma que amortiguan, absorben y atenúan los ruidos dañinos. Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas.
*Cumple norma ANSI S3.19-1974 (Igual a ilustración). 

Nota/ Casco y orejeras de la misma marca

	
50
PARES 








	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	3
	DIADEMAS OREJERAS
COLOR AMARILLO 

[image: ]

	* Posee un suficiente espacio en el perímetro interior de sus copas, para generar un excelente sello en la mayoría de los tamaños de orejas.
* Sus suaves almohadillas de espuma proporcionan un ajuste cómodo y seguro para una efectiva protección del ruido al que puede estar expuesto el usuario.

	
20
PARES 



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	4
	TAPONES AUDITIVOS REUSABLES

TAPONES AUDITIVOS Y CORDÓN DE COLOR NARANJA CON SU RESPECTIVA CAJA / ESTUCHE CADA UNO 

[image: http://rh23.com/inicio/images/stories/protauditivo/tapones/787579115204.jpg]






	Elastomérico 100% de color naranja, en caja. Estos cómodos tapones auditivos de color azul translúcido son más suaves proporcionando mayor comodidad al usuario, tienen un cordón trenzado que cuelga fácilmente sin que se tuerza o se doble. Estos tapones se pueden guardar limpios y protegidos en almacenamiento.

	
100
UNIDADES 









	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	5
	GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ANTI RAYADOS

[image: ]
	* Gafas protectoras, con cordón lente de policarbonato irrompible, tecnología, impermeable a los golpes con una vida útil mínimo 20.000 horas
* Proteción UV  fabricado en policarbonato y nylon  (Igual a ilustración)
	
306
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	6
	GAFAS TRANSPARENTES ANTI RAYADOS 

[image: ]

	* Gafas protectoras, con cordón lente de policarbonato irrompible, tecnología, impermeable a los golpes con una vida útil mínimo 20.000 horas
* Protección UV  fabricado en policarbonato y nylon (Igual a ilustración)  
	
106
UNIDADES 



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	7
	FAJA LUMBAR

[image: Descripción: http://img002.adimg.com/ImgAd/2009/10/31/752176/fajas-lumbares_1.jpg]
	Faja lumbar Cinturón antilumbago AB-20 fluoresente, Aplicado para el levantamiento de peso modelo con tirantes de doble refuerzo, alta visibilidad. Tallas S-M-LXL- XXL 96 (varias tallas) (Igual a ilustración)
 
	
154
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	8
	MASCARILLA OPERADOR PARA POLVO INCLUYE FILTROS

[image: http://www.3mseguridadindustrial.cl/wp-content/uploads/2011/01/6200_070251.jpg]

	Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos le permiten una
mejor distribución del peso lo que la hace aún más cómoda.
* Aplicaciones: operaciones de soldadura, industria del acero, minería, petroquímica, industria del aluminio, industria del vidrio, agroquímicos, químicos.
	
20
UNIDADES




	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	9
	MASCARILLA DE FUMIGACIÓN AGROQUÍMICOS VAPORES ORGÁNICOS

[image: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UgxGCuNyXTtMxTaNXF6EVU6EbHSHVs6EVs6E666666--&boundedSize=200]

	Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos le permiten una
mejor distribución del peso lo que la hace aún más cómoda.
* Aplicaciones: operaciones de soldadura, industria del acero, minería, petroquímica, industria del aluminio, industria del vidrio, agroquímicos, químicos. (Igual a ilustración)  
	
10
UNIDADES




	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	10
	BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE 

[image: Botas Westland Originales]
	* ASTMF 2413-11/C75/I75
* Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela: TPU-UP/ ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A 18.000v resistente a hidrocarburos.
* Forro: textil.
* Punta: acero
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbón activado indeformable. 
Varias tallas a solicitar igual ilustración 
	
112
PARES


	



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	11
	BOTAS DE CUERO DIELÉCTRICAS ANTIDESLIZANTES 

[image: ]
	* ASTMF 2413-11/C75/I75
* Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela: TPU-UP/ ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A 18.000v resistente a hidrocarburos.
* Forro: textil.
* Punta: policarbonato.
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbón activado indeformable. Varias tallas a solicitar igual ilustración 
	
4
PARES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	12
	ZAPATO DE CAMPO SIN PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE[image: ]

	* Cumple norma ASTMF2412-11/C75/I75.
* Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela VIBRAM bidensidad eva/caucho
* Forro:  SMARTEC 3D
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistrente a la flexión, desumificada rapidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbon activado. 
Varias tallas a solicitar igual ilustración
	
36
PARES




	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	13
	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE, [image: http://www.simtexca.com/admin/images/stories/virtuemart/product/bota%20amarilla%20suela%20azul%20721.jpg]
	* Formulación en PVC formulación doble.
* Norma NTC 2385
* Poliester sock lining super absorvente D100/24
* Suela: antideslizante, exelente agarre, estable en hidrocarburos alifaticos, carburantes, aceitesa minerales, vegetales.
* Abrasión: Norma NTC 4811/ISO 4649
* Dureza en la suela: Norma ASTM 1052/ISO 4643
*Punta: acero.
*Altura: 36 cm
Varias tallas a solicitar igual ilustración
	
170
PARES 













	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	14
	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS CON COSTURAS TERMO SELLADAS CON CAPUCHA OCULTA COLOR AMARILLO 
[image: ]

[image: ]

	Impermeable para lluvia, 2 piezas Tela impermeable poliester 100 por ciento, dos piezas pantalón con elástico, chompa con capucha, cierre y cordón para regulación de capucha. Sello de la institución. Con cinta reflectiva.
Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración).

	
152
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	15
	GUANTE PROFESIONAL DE CUERO

[image: C:\Users\PC\Desktop\GUANTES DE VAQUETA.bmp]
	Guantes de cuero de vaqueta Guante operador Fabricado en cuero vaqueta de 1.5 mm confeccionado con refuerzo interno en la palma y dedos. Varias tallas de guantes a solicitar. (Igual a ilustración). 







	
1043
PARES









	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	16
	GUANTES DE NITRILO ACRÍLICOS DE MECÁNICA 
[image: C:\Users\PC\Desktop\LATEX.jpg]
	* Producto fabricado con tejido suave y sin costuras que provee una excelente transpirabilidad y un gran nivel de confort
* Palma y dedos con refuerzo de ni t r i lo; soporte textil de tejido de nylon.
* Se ajusta perfectamente al contorno de la mano para brindar una máxima destreza en la mayoría de sus aplicaciones.
* Peso por par: 48.76 grm.
Varias tallas de guantes a solicitar. (Igual a ilustración).





	
1770
PARES 



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	17
	GUANTE PROFESIONAL PARA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ COLOR AZUL 
[image: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFWAzPt1GGb_-pz1XYWHwTxLD8Zy-uZh9VoozTxTm2Pc1Ca84X]
	* Color: azul.
* Largo: 250mm
* Tipo: resistente a los cortes, aceites y grasas.
* Guante con soporte textil para trabajo pesado.
Varias tallas de guantes a solicitar. (Igual a ilustración).





	
200
PARES 



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	18
	GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE HASTA EL CODO IDEAL PARA DIESEL Y GRASAS 
[image: http://www.distribuidoralas.com/EPS008.jpg]

	Guantes de Nitrilo reforzado. Diseño: capa externa de nitrilo e interna de algodón para mejor protección a riesgos químicos, espesor de 15 milésimas de pulgada. Usos: manipulación de químicos, desengrase y pintura y ´pintura automotriz, aceites, refrigerantes, procesos alimenticios. Varias tallas de guantes a solicitar (Igual a ilustración).

	
248
PARES




	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	19
	GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE – PERSONAL DE LIMPIEZA


[image: http://segypro.cl/wp-content/uploads/guante-nitrilo-verde.jpg]

	* Su forma ergonómica permite un perfecto y adecuado controla para manipular objetos y un perfecto agarre. Minimiza la fatiga de los músculos de los dedos y manos, gracias a su grosor ideal.
* Apariencia: palma y dedos grafilados.
* Peso por par: 140 grm.
Varias tallas de guantes a escoger (Igual a ilustración).

	
184
PARES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	20
	GUANTES PROFESIONAL PARA SOLDADOR MANGA CORTA

[image: http://www.generalsafety.com.sv/Images/manos28.jpg]

	Guantes de cuero sencillo corto Guantes de carnaza Split corto Fabricado en cuero split de 1.5 mm confeccionado con refuerzo en la palma y dedos. Varias tallas a solicitar. (Igual a ilustración)
	
20
PARES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	21
	POLAINAS
[image: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaaH_DwsCXC_JYyyLZDw0HWe_Hs_BIWfJsz4OI2C-ulDHOanfv1g]

	Polainas de cuero para soldar Terminado en carnaza de 20mm, tirantes de fácil ajuste.  (Igual a ilustración).


	
8
PARES




	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	22
	DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR
[image: http://www.naisa.es/697-thickbox/mandil-de-cuero-una-sola-pieza-20210.jpg]
	Delantales de cuero para soldar Terminado en carnaza de 20mm, tirantes de fácil ajuste dimensiones.  (Igual a ilustración).


	
9
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	23
	MANGAS DECUERO PARA SOLDAR 
[image: image]
	Mangas de cuero para soldar Terminado en carnaza de 2mm cocido con hilo nailon y adecuado con elástico sujetador
	
9
PARES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	24
	CAPUCHA SOLDADOR
ANTI – INFLAMABLE  
[image: CAPUCHA ANTIFLAMA VERDE RL-3200]
	Tela rip stop 100por ciento poliéster. En promedio de 220 a 230 gramos por metro cuadrado, resistencia a tención en urdimbre y trama, resistencia al rasgado en urdimbre y trama, resistencia al lavado, resistencia a la luz. (Igual a ilustración).


	
9
UNIDADES









	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	25
	CARETA SOLDADOR

MÁSCARA DE SOLDAR CON VISOR LEVANTABLE

[image: ]
	Mascara de soldar
Mascara P/Soldar
CENTURY SLW-HF402 
(Igual a ilustración).

	
5
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	26
	CARETA PARA ESMERIL DE COLOR AMARILLO 

[image: ]





	Casco ligero con rejilla de protección para esmerilar Amarillo
USO.- Protege los ojos y la cara de polvo, virutas, chispas, calor, salpicaduras químicas y otras sustancias que puedan afectar el rostro del trabajador. Adecuada para trabajos de rectificado, rebabado, pulido y brillado de objetos metálicos en esmeril, trasvasado de sustancias químicas, esculpir, tallar y cepillar madera. Se puede utilizar con anteojos formulados o de seguridad. 
(Igual a ilustración).
	
5
UNIDADES











	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN
	CANTIDAD 

	27
	IMPERMEABLE PANTALÓN RESORTE CHAQUETA CON CAPUCHA OCULTA PARA TRABAJOS DE LAVADOR COLOR AMARILLO 
[image: ]

[image: ]


	Impermeable para lluvia, 2 piezas Tela impermeable poliester 100 por ciento, dos piezas pantalón con elástico, chompa con capucha, cierre y cordón para regulación de capucha. Sello de la institución. Con cinta reflectiva. Varias tallas a solicitar (Igual a ilustración).
	
6
UNIDADES 



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	28
	CARETA DE FUMIGACIÓN EN PVC 

[image: http://www.prunex.com.ec/images/tn_careta-de-fumigacion-de-pvc.jpg]

	Las caretas de fumigación están hechas de PVC, resistente a químicos agrícolas. Especialmente diseñadas para fumigación en invernaderos y aspersión de agroquímicos (Igual a ilustración)  
	
23
UNIDADES 










	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	29
	MANDIL CAUCHO INVERNADERO – VIVEROS


[image: ]
	Delantal delantero hecho del tejido revestido con caucho. Usos: expuestos a la actuación fuerte de grasas, detergentes, ácidos flojos, álcalis y líquidos orgánicos. Se caracteriza también por alta resistencia a bajas y altas temperaturas. (Igual a ilustración).
	
25
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	30
	TRAJE CHAQUETA FUMIGACIÓN CON PROTECCIÓN DE CABEZA
[image: ]

[image: ]
	Impermeable para lluvia, 2 piezas Tela impermeable poliester 100 por ciento, dos piezas pantalón con elástico, chompa con capucha, cierre y cordón para regulación de capucha. Sello de la institución. Con cinta reflectiva. (Igual a ilustración).

	
23
UNIDADES








	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	31
	GORRA TIPO LEGIONARIA O ÁRABE  [image: Legionnaire_Hat_Natural_Color_Avaliable]

	Gorra tipo zafari rip stop 100por ciento poliéster. En promedio de 220 a 230 gramos por metro cuadrado, resistencia a tención en urdimbre y trama, resistencia al rasgado en urdimbre y trama, resistencia al lavado, resistencia a la luz. (Igual a ilustración).
	
67
UNIDADES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	32
	GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE LÁTEX HIPOALERGÉNICO
[image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMeGiEnwaGMM9VQ9PScoWRsuBdG_9B9_hf86wImXu_LtAF0YVm]

	Su forma ergonómica permite un perfecto y adecuado controla al manipular objetos y un perfecto agarre. Minimiza la fatiga de los músculos de los dedos y manos, gracias a su grosor ideal. Guante libre de
silicona y cera.
* Este guante no contiene sustancias cancerígenas,
tóxicas y/o alérgicas; cumple con las normas
internacionales en cada caso mencionado. 
* Apariencia: guante ambidiestro
Varias tallas de guantes a solicitar.  
	
1620
PARES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	33
	ZAPATO DE CAMPO SIN PUNTA DE ACERO PARA MUJER 
[image: ]
	* Cumple norma ASTMF2412-11/C75/I75.
* Material: cuero hidrófugo, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela VIBRAM bidensidad eva/caucho
* Forro:  SMARTEC 3D
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbón activado.
Varias tallas a solicitar 
	
3
PARES








	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN
	CANTIDAD

	34
	MASCARILLAS 
DESECHABLES 
[image: cubrebocas-3m-8210-n95-mascarilla-caja-c-20pzs-influenza-10640-MLM20032000477_012014-O]
	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra polvo, humos o neblinas. Respirador descartable
Mascarilla fabricada en poliéster no tejido, diseño preformado, resistencia a la deforestación y desgaste, ajuste uniforme con elástico retención de partículas mayor a 10 micras.  (Igual a ilustración)
  



	
3000
UNIDADES  




















IV.- CONSOLIDADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
	Nº
	DETALLE 
	CANTIDAD

	1
	Casco de Seguridad Industrial color amarillo
	50 
Unidades 

	2
	Orejeras adaptables al Casco de Seguridad Industrial color amarillo 
	50 
Pares 

	3
	Diadema Orejeras color amarillo 
	20 
Pares 

	4
	Tapones Auditivos reusables color naranja
	100 
Unidades 

	5
	Gafas de S.I. negras antirayadas 
	306
Unidades 

	6
	Gafas transparentes Antirayados 
	106
Unidades 

	7
	Faja Lumbar 
	154
Unidades 

	8
	Mascarillas para operador 
	20
Unidades 

	9
	Mascarilla de fumigación Agroquímicos 
	10
Unidades 

	10
	Bota de cuero con punta de acero antidestizante 
	112
Pares 

	11
	Bota de cuero dielèctrica antideslizante 
	4
Pares 

	12
	Zapato de Campo Sin punta de acero para hombre 
	36
Pares 

	13
	Bota de Caucho con punta de acero color amarillo 
	170
Pares 

	14
	Impermeable color amarillo dos piezas con costuras termo selladas, cinta reflectiva  y logo de la institución 
	152
Unidades 

	15
	Guantes profesionales de cuero de napa con filo azul
	1043 
Pares 

	16
	Guantes profesionales de nitrilo para mecánica automotriz.
	1770
Pares 

	17
	Guante profesional para mecánica automotriz 
	200
Pares 

	18
	Guante de nitrilo verde hasta el codo diesel y grasas. 
	248
Pares 

	19
	Guante de nitrilo verde para Limpieza 
	184
Pares 

	20
	Guantes para soldar manga corta
	20
Pares 

	21
	Polainas
	8
Pares 

	22
	Delantal de cuero para soldar
	9
Unidades 

	23
	Mangas de cuero para soldar
	9
Pares 

	24
	Capucha para soldador antiflama
	9
Unidades 

	25
	Careta soldador color negra
	5
Unidades 

	26
	Careta para esmeril color amarillo
	5
Unidades 

	27
	Impermeable color amarillo dos piezas con costuras termo selladas, cinta reflectiva  y logo de la institución 
	6
Unidades 

	28
	Careta de fumigación en PVC
	23
Unidades 

	29
	Mandil caucho para uso de invernadero/viveros
	25
Unidades 

	30
	Impermeable color amarillo dos piezas con costuras termo selladas, cinta reflectiva  y logo de la institución 
	23
Unidades 

	31
	Gorra tipo legionaria o árabe color azul.
	67
Unidades 

	32
	Guantes Quirúrgicos de Látex hipo alergénicos 
	1620
Pares 

	33
	Zapato de campo Sin punta de acero para mujer  
	3
Pares 

	34
	Mascarillas desechables contra partículas.
	3000
Unidades 

	TOTAL
	9567










V.- CRONOGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL 
	[image: ]


COMUNICADO  
AL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO 
SE INFORMA QUE SE ENTREGARÀ LOS EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL

	EL DÌA VIERNES 5 DE MAYO DE 2017

	ACTIVIDAD


 
	ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL  
[image: Resultado de imagen para equipo de proteccion personal]

	LUGAR 

	OFICINA DE GUARDALMACÉN / CAMPAMENTO GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS  

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / HORARIO 8:00 AM – 10:00 AM 
· Conductores de vehículos livianos 
· Despachador de combustible 
· Controlador operacional 
· Talleres 
· Ayudantes  de servicios de limpieza 
· Técnico de electricidad y Ayudantes de mantenimiento 
· Ayudantes de Bodega y Proveeduría 
· Mensajero 
· Controlador  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS / HORARIO 16:00 PM – 17:00 PM 
· Conductores  de  vehículos   pesados 
· Operadores de maquinaria pesada 
· Supervisores  y ayudantes de maquinaria 
· Albañiles 
DIRECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO / HORARIO 16:30 PM – 17:00 PM  
· Ayudantes de Cultivos  

	OFICINA DE GUARDALMACÈN 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170306_103609.jpg]
 


ATENTAMENTE
UNIDAD DE GUARDALMACÈN 
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COMUNICADO  
AL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO 
SE INFORMA QUE SE ENTREGARÀ LOS EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL

	EL DÌA LUNES 8 DE MAYO DE 2017

	ACTIVIDAD


 
	ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL  

[image: Resultado de imagen para equipo de proteccion personal]

	LUGAR 

	OFICINA DE GUARDALMACÉN / CAMPAMENTO GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS  

	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS / HORARIO 7:30 AM – 8:00 AM 
· Personal que se encuentra pernoctando en Santa María del Toachi 

	OFICINA DE GUARDALMACÈN 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170306_103609.jpg]
 


ATENTAMENTE
UNIDAD DE GUARDALMACÈN 



VI.- ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL 
A continuación se evidencia fotos de manera aleatoria de la entrega de Equipos de Protección Personal. 
	NOMBRE
	DELGADO CUEVA GALO ERNESTO

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 UNIDAD DE TALLERES

	CARGO
	Mecánico de Mantenimiento y Reparación de Equipo Pesado

	CEDULA DE IDENTIDAD
	2300421399

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Gafas transparentes Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	3
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	5
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	4
	Guantes profesional para mecánica automotriz
	· 

	4
	Guantes de nitrilo verde hasta el codo diesel y grasas
	· 

	10
	Mascarillas desechables
	· 
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	NOMBRE
	MACIAS VERA JACOBO BENITO

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	ALBAÑIL

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1306574862

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Gafa de S.I. Transparente 
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	20
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	12
	Guantes de nitrilo 
	· 

	10
	Mascarillas desechables 
	· 

	2
	Gorras tipo legionaria o árabe 
	· 



[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170505_085501.jpg]


	NOMBRE
	NAVARRETE NAVARRETE MARCOS MARCELO

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1305813956

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	5
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	8
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	10
	Mascarillas desechables
	· 
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	NOMBRE
	PADILLA HOLGUIN ORLANDO PATRICIO

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	AUXILIAR DE SUPERVISIÓN

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1707782379

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	3
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	2
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	10
	Mascarillas desechables 
	· 
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	NOMBRE
	QUINTERO QUINTERO GERMAN GUILLERMO

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	OPERADOR  DE RODILLO

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1712107810

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	5
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	8
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	10
	Mascarillas desechables
	· 
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	NOMBRE
	CHILA SOTO SANTOS DIONICION

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	CHOFER DE VEHÍCULOS PESADOS

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1708856321

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	5
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	8
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	10
	Mascarillas desechables
	· 
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	NOMBRE
	SANCHEZ ROCAFUERTE EDISON REYNER

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	AYUDANTE DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA PESADA

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1719336461

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	1
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	8
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	10
	Mascarillas desechables 
	· 
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	NOMBRE
	SANCHEZ ROCAFUERTE EDISON REYNER

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 


	CARGO
	AYUDANTE DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA PESADA

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1719336461

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero P/A Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	1
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	8
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	10
	Mascarillas desechables 
	· 
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	NOMBRE
	CONSTANTE BRIONES VICENTE RONALD

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

	CARGO
	MENSAJERO 

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1722236021

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayadas 
	· 

	1
	Faja lumbar 
	· 

	1
	Zapato de campo P/A 
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	2
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	2
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	1
	Chaleco reflectivo verde
	· 

	10
	Mascarillas desechables
	· 



[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170505_084713.jpg]
	NOMBRE
	AZUERO LOAYSA RONALD JASMANY

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

	CARGO
	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1718888090

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	1
	Gafas de S.I. Negras Anti rayados
	· 

	1
	Gafas transparentes Anti rayados
	· 

	1
	Faja Lumbar
	· 

	1
	Bota de cuero dieléctrica Antideslizante
	· 

	1
	Bota de Caucho P/A
	· 

	1
	Impermeable dos piezas con costuras termo selladas
	· 

	5
	Guantes profesionales de cuero
	· 

	4
	Guantes de nitrilo acrílico de mecánica
	· 

	2
	Guante de nitrilo verde hasta el codo diesel y grasas
	· 

	2
	Guante de nitrilo verde  Limpieza
	· 

	2
	Guante para soldar manga corta
	· 

	 1
	Polainas
	· 

	1
	Delantal de cuero
	· 

	1
	Manga de cuero para soldar
	· 

	1
	Capucha para soldar
	· 

	1
	Careta Soldador
	· 

	1
	Careta esmeril 
	· 

	1
	Careta de fumigación
	· 

	1
	Mandil caucho invernadero Viveros
	· 

	1
	Traje chaqueta de fumigación protección de cabeza Viveros
	· 

	10
	Mascarillas desechables
	· 

	2
	Gorras tipo legionaria o árabe 
	· 
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VII.- CONCLUSIONES
· El Equipo de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.
· El Equipo de Protección Personal es Intransferible y es de uso PERSONAL. 
· Garantía Técnica.- La Empresa PREVENSSO CIA.LTDA entregó equipos de protección personal de calidad garantizando durabilidad por medio de certificados de pruebas FAT (pruebas de fábrica) con estándares internacionales
· Compromiso.- La Empresa PREVENSSO CIA.LTDA, se comprometió a tomar las respectivas medidas de los equipos de protección personal, a cada uno de los trabajadores operativos bajo el régimen de Código de Trabajo, incluido zapatos de campo punta de acero, botas de cuero punta de acero, botas de caucho punta de acero, impermeables con costuras termo selladas, entre otros.  

Nota/ Las Actas de Entrega de Equipos de Protección Personal reposan en la Unidad de Guardalmacén. 


[bookmark: _GoBack]Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente,



Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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quimicas, plaguicidas, fungicidas,
B herbicidas, ideal para el usoen area
- de viveros

El delantal de caucho deberd ser
elaboradoen diferentes tallas debe
ser de alta calidad, con una cinta a
cada lado para poder realizar un
- mudo en la parte de amis de la
B espalda, y una cinta en la parte -
superior de la cabeza para poder
colocarse, 2 su vez en la parte
superior delantera deberd ir en cada
o la serigrafia 2 colores del
- GADPSDT.
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superior delantera debera ir en cada
uno la serigrafia a colores del
GADPSDT.
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PROTECCION DE CABEZA

TRAJE CHAQUETA
FUMIGACION CON

Traje protector e dos piezas
pantalén de PVC con eldstico
y chaqueta de fumigacion
manga larga con capucha
para proteger la cabeza La
chaqueta debe tener cierre
Traje impermeable resistente
a  productos _ quimicos,
elaborado_en anti fluido en
PVC calibre 20 de color
amarilo, varias tallas a
solicitar. Ideal para trabajos
en drea de viveros

Cada traje chaqueta de
fumigacion debera tener su
serigrafia a color en lado
superior izquierdo de la
chaqueta de fumigacion
manga larga y en la parte de
atrds de la_espalda del
GADPSDT
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Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS ‘

EMPLEADORES

TRABAJADORES

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores
vestido adecuado para el trabajo y los medios de
proteccion personal y colectiva necesarios.

3. Usar correctamente los medios de proteccion personal y
colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su
conservacion.

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos
periddicos programados por la empresa.
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Color: verde

Bordado en la parte de atris de la
espalda y enla parte de adelante en el
lado superior izquierdo el logotipo del
GADPSDT

aceesorios: protectores auditivos tipo
orejeras, visores de proteccién facial,
miscara e soldar y barbiquejos para
sujecion del casco.

Casco de color amarillo, con serigrafia a
color, con e logotipo  del
GADPSDT

~ DESCRIPCION ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD
Tabricado en polietleno de alia
2 CASCO DE densidad resistente aimpactos ¥ Unidad
SEGURIDAD penetracién, resistencia _ dielécrica,
INDUSTRIAL confortable, viano, incluye banda
COLOR AMARILLO | recambiable, pemmite el uso de





image50.jpeg
2 Seguridad
Industrial




image51.png
Inicio

% Cortar

=3 Copiar
Pegar

2" Copiarformato

Portapapeles

Revisar  Vista

Insettar  Diseflo  Animaciones Presentacion con diapositivas
h (= Disefio -
- Restablecer

R SN

diapositiva ~ % Eliminar
= Dispositivas

Nueva [N & 8 abe 8 X aar|[A-]

Fuente G

Complementos

[ orecson st~
= (] Anear texto -

2 Convertira smartart -
irato 5

# Buscar

. Reemplazar -

EN\OOO - [ Sretenoceroma -

AL LT G- v [ Contorno de forma ~

BN L) o) OO S D erectos deformas -
Dibujo B

I3 seleccionar -
edidion

Av. Colorados del Bua y Esmeraldas, diagonal al redondel del monumento a Monsefior Emilio

LorenzoStehle
(02)2762989 / (02) 2745743
Edificio Santo Domingo Plaza
gadpsdt@gptsachila.gob.ec

www.gptsachila.gob.ec
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