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            BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    6 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 20


I. INTRODUCCIÒN 
El presente Informe Técnico, tiene como finalidad de informar a usted sobre las charlas de cinco minutos que se ha realizado al siguiente personal, el lunes 6 de marzo de 2017.
Tema: Normas de Trabajo Seguro 
Dirigido: Dirección de Obras Públicas – Personal de Código de Trabajo 
II. MARCO LEGAL 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393
	ART. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
	ART. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

	1.- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención adoptar.
	2.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 




 











III. CHARLA DE CINCO MINUTOS 
	Día
	LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2017

	Hora
	7:30 am – 7:35 AM

	Dirigido 
	Dirección de Obras Públicas – Personal de Código de Trabajo 

	Lugar
	Patio de Obras Públicas 

	Instructores 
	· MSc. Gladys Molina Romero – Analista de SSO 

	Temario 
	NORMAS TRABAJO SEGURO
1.- Introducción 
2.- Caídas 
3.- Caída de objetos en manipulación, golpe contra objetos 
4.- Sobreesfuerzos 
5.- Cortes por objetos 
6.- Contacto térmico 
7.- Sobrecarga física – Fàtiga postural 
8.- Trabajos en altura 
9.- Riesgo eléctrico 
10.- Exposición a productos químicos 
11.- Incendio 

	Total de personas capacitadas 
	· 30 Personas Capacitadas 
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Nota/ Se anexa los trípticos entregados en la charla de cinco minutos y el Registro de Asistencia. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    6 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 21


I. INTRODUCCIÒN 
En contestación al Memorando Nro. GADPSDT-GTH-2017-4744-M, adjunto sírvase encontrar el Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con las debidas observaciones realizadas por usted. Hace referencia a la entrega el uniforme casual al Sr. Alex Bustamante Rivera. 
II. MARCO LEGAL  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393
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III. PROFESIOGRAMA    
	PROFESIOGRAMA

	DIRECCIÓN
	ADMINISTRACIÓN GENERAL  

	PUESTO DE TRABAJO 
	Controlador  

	Descripción del Proceso Productivo que se Desempeña en el Puesto de Trabajo 

	Nombre del Procedimiento 
	Descripción de Actividades del Controlador  

	Nº
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

	  
	 
	 
	 
	 
	

	

	 
	 

	1
	Llevar registro diario de las personas que ingresan al Campamento
	
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Llevar un registro de las autorizaciones de salida del personal de Código de Trabajo 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Registrar en la bitácora el nombre y número de cedula de las personas que ingresan a las instalaciones del Campamento 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Constatar que se cumplan las condiciones establecidas para el ingreso de visitantes al Campamento, a su vez revisar bolsos o carteras 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Elaborar informes, reportar novedades, cuando lo solicite el jefe inmediato  
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 

	6
	Cumplir con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional 
	
	X
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	Suministros de oficina que utiliza 
	· Cuaderno
· Esfero 

	Capacitaciones 
	1.- Uso de Equipo de protección personal y Ropa de Trabajo 
2.- Uso de Extintores
3.- Primeros Auxilios 
4.- Orden y limpieza
5.- Pausas activas  

	 
Horario de Trabajo 
 
	Lunes – Viernes
 7:30 am - 16:30 pm 

	Horario de Almuerzo 
	Lunes – Viernes
12:30 pm - 13:30 pm 


	IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

	RIESGO
	FACTOR DE RIESGO 
	PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

	MECÁNICO 
	Golpes 
	1

	
	Caídas 
	1

	
	Corte 
	1

	
	Resbalones 
	2

	QUIMICO 
	Polvo 
	1

	BIOLÒGICO 
	Exposición a hongos 
	1

	ERGONÓMICOS 
	Organización del trabajo 
	5

	PSICOSOCIALES 
	Interés por el trabajo 
	5

	GRÀFICO FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÒN 
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	Equipos de Protección Personal 
	VERANO 
· Gafas de seguridad 
· Zapato de campo 

INVIERNO 
· Impermeable dos piezas con costuras termo selladas 


	Ropa de Trabajo 
	VERANO 
· Camisas de gabardina 
· Pantalón de gabardina  
· Jean 
· Gorra 

INVIERNO 
· Chompa  


VI. ENTREGA DE UNIFORME CASUAL – SR. ALEX BUSTAMANTE    
ACTA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE VESTIR PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO
Santo Domingo, 24 de febrero de 2017
	NOMBRE
	BUSTAMANTE RIVERA ALEX MARCELO

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

	CARGO
	CONTROLADOR 

	CEDULA DE IDENTIDAD
	1718142076

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	3
	Camisas de gabardina manga corta 
	· 

	2
	Camisa de gabardina manga larga 
	· 

	2
	Pantalones de gabardina
	· 
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Nota / Se anexa copias de Acta entrega de ropa de trabajo (Uniforme casual camisas y pantalones de gabardina) y acta devolución de uniforme (Camisas jeans, camisetas y mandiles)  




VII. CONCLUSIONES    
· El Sr. Alex Bustamante en lo referente a los riesgos mecánicos, está expuesto a  golpes, caídas, cortes, su prioridad del grado de peligro es 1 que equivale a que no es crítico, se recomienda usar el calzado de seguridad para evitar algún accidente de trabajo (resbalones).  
· En lo referente a los riesgos químicos está expuesto para la temporada de verano al polvo, su prioridad de grado de peligro es de 1 que corresponde que no es crítico, se recomienda usar las mascarillas.


· En los riesgos ergonómicos , se da énfasis en la organización de trabajo, su prioridad de grado de peligro es 5, lo que quiere decir que es muy alta su responsabilidad motivo por el cual debe llevar los respectivos registros de ingreso de personas al Campamento, revisar bolsos, mochilas, emitir informes de las novedades que se presenten a su jefe inmediato, en los riesgos psicosociales, tiene que hacer su trabajo demostrando interés, su prioridad de grado de peligro es 5, es decir muy alto, considerando que es responsabilidad de controlar quien ingresa a las instalaciones del Campamento. 

· El Sr. Alex Bustamante debe usar de manera obligatoria el uniforme casual que se le asigno. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.



Atentamente,





Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 





INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    7 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 22


I. INTRODUCCIÒN 
En contestación al Memorando Nro. GADPSDT-GTH-2017-4747-M, adjunto sírvase encontrar el Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con las debidas observaciones realizadas por usted. 
Se da a conocer que el día jueves 23 de febrero de 2017, se procedió a entregar un par de botas de cuero punta de acero al Ing. MENDOZA VERA JORGE DAVID, en calidad de (Despachador de Materiales). 
II. MARCO LEGAL  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393
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III.- PROFESIOGRAMA  
	PROFESIOGRAMA

	Dirección
	GESTIÒN DE ADMINISTRACIÒN GENERAL  

	Nombre y Apellido 
	JORGE DAVID MENDOZA VERA

	Cedula de Identidad 
	0802268276

	Puesto de Trabajo 
	DESPACHADOR DE MATERIALES 

	Descripción del Proceso Productivo que se Desempeña en el Puesto de Trabajo 

	Nombre del Procedimiento 
	Descripción de Actividades
Despachador de Materiales  

	Nº
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
	  
	 
	 
	 
	 
	

	

	 
	 

	1
	Recepta y verifica la documentación de los bienes que ingresan a la bodega 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Manejo de bodega e inventarios 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Elaboración de actas de recepción de los bienes y suministros que ingresan a la bodega 
	 
	
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 

	4
	Orden y limpieza en las bodegas 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mantiene actualizado el archivo con la información de Guardalmacén 
	 
	
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cumplir con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional 
	
	X
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	Útiles, herramientas o maquinaria de trabajo utilizados 
	1.- Computador 
2.- Sistema Olympo (Software) 


	Capacitaciones 
	1.- Uso de Equipo de protección personal y Ropa de Trabajo 
2.- Uso de Extintores
3.- Primeros Auxilios 
4.- Pausas activas 
5.- Trabajos con pantallas de visualización de datos , entre otros 

	 
	Horario de Trabajo 
	 
	Lunes – Viernes
8:00 am – 17:00 pm 

	Horario de Almuerzo 
	Lunes – Viernes
12:30 pm - 13:30 pm 

	IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

	RIESGO
	FACTOR DE RIESGO 
	PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

	MECÁNICO 
	Golpes 
	4

	
	Caídas 
	2

	
	Cortes 
	1

	
	Resbalones 
	4

	QUIMICO 
	Polvo 
	2

	ERGONÓMICOS 
	Organización del trabajo 
	5

	PSICOSOCIALES 
	Interés por el trabajo 
	5

	GRÀFICO FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÒN 
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	Equipos de Protección Personal 
	· Bota de cuero punta de acero 
· Bota de caucho sin punta de acero 
· Faja lumbar 
· Mascarillas 
· Guantes de nitrilo 
· Guantes de cuero 

	Ropa de Trabajo 
	· Chaleco reflectivo verde 






IV. MATRIZ DE RIESGOS LABORALES – DESPACHADOR DE MATERIALES  
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTE
Evaluación de los Riesgos por medio del Valor Esperado de la Pérdida (VEP) 
VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA  (VEP)
	ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD (P) 

	CATEGORÍA
	PROBABILIDAD

	1
	La probabilidad de que ocurra es baja

	2
	Puede ocurrir alguna vez

	3
	Ocurrirá en algunas ocasiones

	4
	Ocurrirá siempre 






	 EXPOSICIÓN (E)

	CATEGORÍA
	PERSONAS EXPUESTAS

	1
	Entre 1 y 5 personas expuestas 

	2
	Entre 6 y 20 personas expuestas 

	3
	Entre 21 y 50 personas expuestas 

	4
	Más de 50 













	CONSECUENCIAS (C) 

	CONSECUENCIA
	CATEGORÍA
	DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA

	Muy grave


	4


	Muerte o Incapacidad Permanente Total, lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologías que pueden acortar la vida. (Ej. Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas) 

	Grave



	3



	Lesión Incapacitante  Temporal con pérdida de la jornada laboral sin secuelas o patologías que comprometen la vida (Ej. Heridas, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor)

	Serio

	2

	Lesión Leve No Incapacitante sin pérdida de la jornada laboral (STP) (Ej. Contusión, irritación de ojos, cortes pequeños, etc.)

	Leve

	1

	Interrupción de un proceso normal sin lesiones a las personas










	EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DEL RIESGO (MR)

	NIVEL DE CRITICIDAD
	RANGO
	MEDIDAS DE CONTROL

	Altamente crítico
	32 – 64
	Procedimientos, Inspecciones, Supervisión en todo momento. (No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo, si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

	Crítico

	18 – 27

	Procedimientos, Instructivos, Charlas (Se deben  hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado) 

	Tolerable –
Moderadamente Crítico
	6 – 16

	Instructivos, Charlas, Observaciones (Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

	Insignificante
	1 - 4
	Charlas, Recomendaciones 
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	MATRIZ VALOR ESPERADO DE LA PÈRDIDA (VEP)
	
	
	
	Matriz de Riesgo
	Evaluación de la Magnitud del Riesgo

	Actividad
	Tipo del Factor de Riesgo
	Peligro
	Efecto 
	Prob
	Cons
	Exp
	VEP
P*C*E
	Nivel de Criticidad
	Rango
	Medidas de Control

	Recepta y verifica la documentación de los bienes que ingresan a la bodega
	Riesgo Ergonómico
	Uso de pantallas de visualización de datos PVD`S
	Llevar un registro de los informes técnicos y de las actas entrega recepción  
	1
	1
	1
	1
	Insignificante
	1 - 4
	Charlas, Recomendaciones

	Manejo de bodega e inventarios
	Riesgo Ergonómico
	Uso de pantallas de visualización de datos PVD`S
	Elaboración de informes  técnicos y actas   
	1
	1
	1
	1
	Insignificante
	1 - 4
	Charlas, Recomendaciones

	Elaboración de actas de recepción de los bienes y suministros que ingresan a la bodega
	Riesgo Mecánico 
	Golpes, caídas, cortes, resbalones 
	Perchar la bodega de materiales 
	3
	2
	1
	6
	Tolerable
Moderadamente Crítico 
	6 - 16
	Instructivo, charlas, uso obligatorio de EPP  

	Orden y limpieza en las bodegas
	Riesgo Mecánico 
	Golpes, caídas, cortes, resbalones 
	Contacto con materiales de construcción 
	4
	2
	1
	8
	Tolerable
Moderadamente Crítico 
	6 - 16
	Instructivo, charlas, uso obligatorio de EPP  



V.- ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL & ROPA DE TRABAJO 
	NOMBRE
	MENDOZA VERA JORGE DAVID

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA 
GUARDALMACÈN

	CARGO
	ANALISTA DE GUARDALMACÈN

	CEDULA DE IDENTIDAD
	0802268276

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	ROPA DE TRABAJO  

	1
	Chaleco reflectivo verde 
	· 

	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

	1
	Bota de caucho sin P/A 
	· 

	1
	Faja lumbar 
	· 

	2
	Mascarillas desechables 
	· 

	4
	Guantes de nitrilo negro con azul 
	· 



















VI. ASIGNACIÒN DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO 
ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL 
	NOMBRE
	MENDOZA VERA JORGE DAVID

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA 
GUARDALMACÈN

	CARGO
	ANALISTA DE GUARDALMACÈN

	CEDULA DE IDENTIDAD
	0802268276

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

	1
	Bota de cuero punta de acero
	· 
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VII.- CONCLUSIONES 
La Analista de Seguridad y Salud Ocupacional determina lo siguiente: 
· Para evitar posibles accidentes de trabajo, considerando que el Ing. David Mendoza, realiza actividades en el área de bodega de materiales de construcción y que está en contacto directo con varillas, clavos, armicos, es necesario la asignación de botas de cuero punta de acero para protección de sus pies. A su vez debe usar los guantes de nitrilo, para proteger sus manos. Para levantamiento manual de cargas debe usar la faja lumbar para evitar alguna lesión en su columna, cuando tiene que perchar y arreglar la bodega de materiales debe usar las mascarillas.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.
Atentamente,



Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    8 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 23


I. INTRODUCCIÒN 
En contestación al Memorando Nro. GADPSDT-GAG-2017-7862-M, tengo a bien informar a usted que ya se le entregó la ropa de trabajo y equipo de protección personal al Ing. David Mendoza, en calidad de (Despachador de Materiales I). 
II. MARCO LEGAL  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393
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III.- ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL & ROPA DE TRABAJO 
	NOMBRE
	MENDOZA VERA JORGE DAVID

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA 
GUARDALMACÈN

	CARGO
	ANALISTA DE GUARDALMACÈN

	CEDULA DE IDENTIDAD
	0802268276

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	ROPA DE TRABAJO  

	1
	Chaleco reflectivo verde 
	· 

	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

	1
	Bota de caucho sin P/A 
	· 

	1
	Faja lumbar 
	· 

	2
	Mascarillas desechables 
	· 

	4
	Guantes de nitrilo negro con azul 
	· 



















IV. ASIGNACIÒN DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO 
ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL 
Jueves 23 de febrero de 2017
	NOMBRE
	MENDOZA VERA JORGE DAVID

	DIRECCIÓN O JEFATURA
	DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA 
GUARDALMACÈN

	CARGO
	ANALISTA DE GUARDALMACÈN

	CEDULA DE IDENTIDAD
	0802268276

	CANTIDAD
	DETALLE
	RECIBIDO

	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

	1
	Bota de cuero punta de acero
	· 
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Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.


Atentamente,




Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    9 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 24


I. INTRODUCCIÒN 
El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como finalidad de informar a usted que se entregó el calzado de seguridad industrial a los trabajadores bajo el Régimen de Código de Trabajo, los días martes 7 de marzo y miércoles 8 de marzo de 2017, en la oficina de Guardalmacén. 


II. REQUERIMIENTO DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	1
	BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE 

[image: Botas Westland Originales]
	* ASTMF 2413-11/C75/I75
* Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela: TPU-UP/ ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A 18.000v resistente a hidrocarburos.
* Forro: textil.
* Punta: acero
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbón activado indeformable. 
Varias tallas a solicitar igual ilustración 
	
112
PARES


	








	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	2
	BOTAS DE CUERO DIELÉCTRICAS ANTIDESLIZANTES 
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	* ASTMF 2413-11/C75/I75
* Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela: TPU-UP/ ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A 18.000v resistente a hidrocarburos.
* Forro: textil.
* Punta: policarbonato.
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbón activado indeformable. Varias tallas a solicitar igual ilustración 
	
4
PARES



	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	3
	ZAPATO DE CAMPO SIN PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE[image: ]

	* Cumple norma ASTMF2412-11/C75/I75.
* Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela VIBRAM bidensidad eva/caucho
* Forro:  SMARTEC 3D
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistrente a la flexión, desumificada rapidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbon activado. 
Varias tallas a solicitar igual ilustración
	
36
PARES




	N°
	DESCRIPCIÓN 
	ESPECIFICACIÓN 
	CANTIDAD 

	4
	ZAPATO DE CAMPO SIN PUNTA DE ACERO PARA MUJER 
[image: ]
	* Cumple norma ASTMF2412-11/C75/I75.
* Material: cuero hidrófugo, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad.
* Suela VIBRAM bidensidad eva/caucho
* Forro:  SMARTEC 3D
* Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente.
* Plantilla: antibacterial/carbón activado.
Varias tallas a solicitar 
	
3
PARES













III. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
	[image: ]


COMUNICADO  
AL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO 
SE INFORMA QUE SE ENTREGARÀ EL CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL    

	EL DÌA MARTES 7 DE MARZO Y MIÈRCOLES 8 DE MARZO DE 2017

	ACTIVIDAD


 
	ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
[image: ][image: Botas Westland Originales]                         
          





	LUGAR 

	OFICINA DE GUARDALMACÉN / CAMPAMENTO GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS  

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / HORARIO 8:00 AM – 10:00 AM 
· Conductores de vehículos livianos 
· Despachador de combustible 
· Controlador operacional 
· Talleres 
· Ayudantes  de servicios de limpieza 
· Técnico de electricidad y Ayudantes de mantenimiento 
· Ayudantes de Bodega y Proveeduría 
· Mensajero 
· Guardia de Seguridad 
· Controlador  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS / HORARIO 16:00 PM – 17:00 PM 
· Conductores  de  vehículos   pesados 
· Operadores de maquinaria pesada 
· Supervisores  y ayudantes de maquinaria 
· Albañiles 
DIRECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO / HORARIO 16:30 PM – 17:00 PM  
· Ayudantes de Cultivos  

	OFICINA DE GUARDALMACÈN 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170306_103609.jpg]
 




IV. ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
De manera aleatoria para evidencia se añade al respectivo Informe Técnico fotos de la entrega del calzado de seguridad industrial. 
	Sr. Gregorio Zambrano / Ayudante de Cultivos 
	Sr. Iván Lugo / Ayudante de Bodega

	[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170308_085749.jpg]Entregado: Zapato de Campo Sin Punta de Acero
















	[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170307_085715-1.jpg]Entregado: Bota de cuero punta de acero



	Sr. Rolando Carrión / Técnico de Mantenimiento Automotriz
	Sr. Edgar Edilmo Sánchez / Conductor de vehículo pesado 

	[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170307_095642.jpg]Entregado: Bota de cuero punta de acero


















	[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170307_082534.jpg]Entregado: Bota de cuero punta de acero






	Sr. Franklin Mirama / Albañil 
	Sr. Galo Reascos / Supervisor de construcciones civiles 

	[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170307_084942.jpg]Entregado: Bota de cuero punta de acero


















	[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170307_083110.jpg]Entregado: Bota de cuero punta de acero




	Sr. Edison Sánchez / Ayudante de maquinaria 
	Sr. Luis Ibarra / Conductor de vehículo liviano 

	[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170307_091534.jpg]Entregado: Bota de cuero punta de acero




















	[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_090037.jpg]Entregado: Zapato de Campo sin punta de acero
















	Sr. Eddy Delgado / Ayudante de Servicio de Limpieza 
	Sra. Blanca Beltràn / Ayudante de Servicio de Limpieza

	[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170307_085608.jpg]Entregado: Zapato de campo sin punta de acero 

















	[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170307_075909.jpg]Entregado: Zapato de campo sin punta de acero 



	Sr. Ronald Constante / Mensajero  
	Sr. Julio Mullo 

	[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170307_074737.jpg]Entregado: Zapato de campo sin punta de acero 













	[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170307_083628.jpg]Entregado: Bota dieléctrica antideslizante 



NOTA/ El Acta de Entrega del Calzado de Seguridad Industrial reposa en Guardalmacén porque aún hay trabajadores que están retirando de la oficina del Sr. Iván Lugo. 
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   


INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia   
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		     13 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 25                  


INFORME DE SATISFACCIÒN

I.- INTRODUCCIÒN
El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentra instalado y funcionando los detectores de humo, sirenas y botones de pánico en el Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. 
Solicito a quien corresponda favor proceder con el trámite pertinente, que hace referencia al Proceso de “ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL”.
II. ANTECEDENTES
En  atención al requerimiento del  Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0824-M, donde se solicita la “ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL”, tengo a bien informar a usted que la Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, cumplió de manera satisfactoria con el proceso antes mencionado.
	DETECCIÓN DE INCENDIOS

	DETECTORES DE HUMO
	Es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio.

	SIRENAS

	Es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evita una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles problemas.

	BOTONES DE PÀNICO
	Es un botón de emergencia que, cuando se pulsa, alerta del peligro o activa un sistema de alarma








III. OBJETIVO GENERAL
· Implementar un sistema de detecciòn de incendios en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. 
IV. MARCO LEGAL 
· Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393

Capítulo II
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de suministro.
	1.- EQUIPO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN
	Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles.  Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación industrial.


	2.- DETECTORES
	Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación.  Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real.

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de los detectores son los siguientes:

a) Detectores térmicos: 1 detector al menos cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros.
b)  Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros cuadrados en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 metros.
c)  En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. 

	3.-FUENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
	La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, de las cuales la principal será la red general del edificio.  La fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de alarma.









V. REQUERIMIENTO
ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL
	DETECTORES DE HUMO
[image: ]
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
· Fuente Alimentación 9V/DC
· Consumo Estático 8Ua
· Consumo Trabajo 10Ma
· Sonido 85Db
CANTIDAD: 30



	SIRENAS

[image: ]

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Sirena interior direccionable alimentada desde lazo. Fabricada y diseñada según la Norma EN54 parte 3. Dispone de una salida acústica de 102 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para supervisión de fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante micrófono interno, con capacidad de duplicar direcciones, hasta 85 unidades alimentadas desde lazo. Color rojo. Dimensiones Ø130 X
105 mm. 
Requiere base  SPB-2R 
CANTIDAD: 1



	BOTONES DE PÀNICO 
(PULSADOR)
[image: ]

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA :
· Pulsador de Alarma contra incendio
· La central recibirá el dispach y disparará hacia todas las zonas la activación de emergencia

CANTIDAD: 2















VI. UBICACIÒN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL
	Dirección: Gestión de Administración General / Unidad: Guardalmacén

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Archivo de la oficina de Guardalmacén
	1

	Bodega de Guardalmacén
	2

	Oficina de Guardalmacén
	2

	Bodega de suministros de oficina
	3

	TOTAL
	8


ARCHIVO DE LA OFICINA DE GUARDALMACÉN
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_100845.jpg]
BODEGA DE GUARDALMACÉN
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_101807.jpg]
OFICINA DE GUARDALMACÉN
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_103852.jpg]
















BODEGA DE SUMINISTROS DE OFICINA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_102835.jpg]

[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_102848 (2).jpg]





	Dirección: Gestión de Talento Humano 

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Archivo de Talento Humano 
	1

	Oficina de Talento Humano 
	2

	Oficina de la Directora de Talento Humano 
	1

	TOTAL
	4


ARCHIVO DE TALENTO HUMANO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_104539 (1).jpg]
OFICINA DE TALENTO HUMANO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_105140.jpg]

[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_111131.jpg]
OFICINA DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_105631.jpg]







	Sala Legislativa  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Sala Legislativa 
	3

	TOTAL
	3



SALA LEGISLATIVA

[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_112159.jpg]
	Dispensario Médico 

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Enfermería 
	1

	Sala de espera 
	1

	Consultorio médico 
	1

	TOTAL
	3











ENFERMERÍA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_113413.jpg]
SALA DE ESPERA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_113824.jpg]
CONSULTORIO MÉDICO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_114210.jpg]















	Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Oficina de la Directora de Ambiente y Desarrollo Económico
	1

	Oficina de Archivo Ambiente 
	1

	Asistente Administrativa 
	1

	Oficina de Calidad Ambiental 
Ing. Juan Carlos Gómez
	1

	Oficina de Cuencas Hídricas 
Ing. Gabriela Romo 
	1

	Oficina Desarrollo Económico 
Ing. Marlene Morales 
	2

	Oficina de Archivo de Desarrollo Económico 
	1

	TOTAL
	8



OFICINA DE LA DIRECTORA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_114853 (1).jpg]








OFICINA DE ARCHIVO AMBIENTE
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_115049.jpg]
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_115303.jpg]





OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL / ING. JUAN CARLOS GÓMEZ
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_115510.jpg]
OFICINA DE CUENCAS HÍDRICAS / ING. GABRIELA ROMO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_120150 (1).jpg]





OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO / ING. MARLENE MORALES
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_121922 (1).jpg]
OFICINA DE ARCHIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_120726 (1).jpg]
	Procuraduría Sindica  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Oficina de Procuraduría Sindica 
	2

	TOTAL
	2



[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_154852.jpg]
	Servicios Generales   

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Oficina de Servicios Generales  
	2

	TOTAL
	2




[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_165535-1.jpg]



	Dirección: Gestión de Talento Humano   

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD 

	Botones de Pánico 
	1

	TOTAL
	1


[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_155004.jpg]
	Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD 

	Botones de Pánico 
	1

	TOTAL
	1



[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_154818.jpg]











	Sala Legislativa   

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD 

	Sirena  
	1

	TOTAL
	1



[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170313_083458.jpg]
VII. COMPROMISO 
La Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, instalò y entrega funcionando los respectivos detectores de humo, sirenas y botones de pànico, los mismos que estàn ubicados en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. Dirección: Vía Colorados del Búa S/N - RF. Detrás del Terminal Terrestre.  

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 


Atentamente,


Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia   
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		     13 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 26                


I.- INFORME 
El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentra se encuentra instalado y funcionando los detectores de humo, sirenas y botones de pánico en el Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. 
II. ANTECEDENTES
En  atención al requerimiento del  Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0824-M, donde se solicita la “ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL”, tengo a bien informar a usted que la Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, cumplió de manera satisfactoria con el proceso antes mencionado.
	DETECCIÓN DE INCENDIOS

	DETECTORES DE HUMO
	Es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio.

	SIRENAS

	Es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evita una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles problemas.

	BOTONES DE PÀNICO
	Es un botón de emergencia que, cuando se pulsa, alerta del peligro o activa un sistema de alarma



III. OBJETIVO GENERAL
· Implementar un sistema de detecciòn de incendios en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. 

IV. MARCO LEGAL 
· Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393

Capítulo II
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de suministro.
	1.- EQUIPO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN
	Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles.  Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación industrial.


	2.- DETECTORES
	Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación.  Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real.

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de los detectores son los siguientes:

a) Detectores térmicos: 1 detector al menos cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros.
b)  Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros cuadrados en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 metros.
c)  En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. 

	3.-FUENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
	La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, de las cuales la principal será la red general del edificio.  La fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de alarma.















V. REQUERIMIENTO
ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL
	DETECTORES DE HUMO
[image: ]
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
· Fuente Alimentación 9V/DC
· Consumo Estático 8Ua
· Consumo Trabajo 10Ma
· Sonido 85Db
CANTIDAD: 30



	SIRENAS

[image: ]

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Sirena interior direccionable alimentada desde lazo. Fabricada y diseñada según la Norma EN54 parte 3. Dispone de una salida acústica de 102 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para supervisión de fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante micrófono interno, con capacidad de duplicar direcciones, hasta 85 unidades alimentadas desde lazo. Color rojo. Dimensiones Ø130 X
105 mm. 
Requiere base  SPB-2R 
CANTIDAD: 1



	BOTONES DE PÀNICO 
(PULSADOR)
[image: ]

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA :
· Pulsador de Alarma contra incendio
· La central recibirá el dispach y disparará hacia todas las zonas la activación de emergencia

CANTIDAD: 2


VI. UBICACIÒN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL
	Dirección: Gestión de Administración General / Unidad: Guardalmacén

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Archivo de la oficina de Guardalmacén
	1

	Bodega de Guardalmacén
	2

	Oficina de Guardalmacén
	2

	Bodega de suministros de oficina
	3

	TOTAL
	8



ARCHIVO DE LA OFICINA DE GUARDALMACÉN
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_100845.jpg]
















BODEGA DE GUARDALMACÉN
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_101807.jpg]
OFICINA DE GUARDALMACÉN
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_103852.jpg]





BODEGA DE SUMINISTROS DE OFICINA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_102835.jpg]

[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_102848 (2).jpg]





	Dirección: Gestión de Talento Humano 

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Archivo de Talento Humano 
	1

	Oficina de Talento Humano 
	2

	Oficina de la Directora de Talento Humano 
	1

	TOTAL
	4



ARCHIVO DE TALENTO HUMANO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_104539 (1).jpg]












OFICINA DE TALENTO HUMANO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_105140.jpg]

[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_111131.jpg]





OFICINA DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_105631.jpg]








	Sala Legislativa  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Sala Legislativa 
	3

	TOTAL
	3


SALA LEGISLATIVA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_112159.jpg]














	Dispensario Médico 

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Enfermería 
	1

	Sala de espera 
	1

	Consultorio médico 
	1

	TOTAL
	3



ENFERMERÍA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_113413.jpg]








SALA DE ESPERA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_113824.jpg]
CONSULTORIO MÉDICO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_114210.jpg]

	Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Oficina de la Directora de Ambiente y Desarrollo Económico
	1

	Oficina de Archivo Ambiente 
	1

	Asistente Administrativa 
	1

	Oficina de Calidad Ambiental 
Ing. Juan Carlos Gómez
	1

	Oficina de Cuencas Hídricas 
Ing. Gabriela Romo 
	1

	Oficina Desarrollo Económico 
Ing. Marlene Morales 
	2

	Oficina de Archivo de Desarrollo Económico 
	1

	TOTAL
	8



OFICINA DE LA DIRECTORA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_114853 (1).jpg]








OFICINA DE ARCHIVO AMBIENTE
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_115049.jpg]
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_115303.jpg]





OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL / ING. JUAN CARLOS GÓMEZ
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_115510.jpg]
OFICINA DE CUENCAS HÍDRICAS / ING. GABRIELA ROMO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_120150 (1).jpg]





OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO / ING. MARLENE MORALES
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_121922 (1).jpg]
OFICINA DE ARCHIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170308_120726 (1).jpg]
	Procuraduría Sindica  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Oficina de Procuraduría Sindica 
	2

	TOTAL
	2



[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_154852.jpg]
	Servicios Generales   

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD DETECTORES DE HUMO

	Oficina de Servicios Generales  
	2

	TOTAL
	2


[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_165535-1.jpg]





	Dirección: Gestión de Talento Humano   

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD 

	Botones de Pánico 
	1

	TOTAL
	1


[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_155004.jpg]
	Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico  

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD 

	Botones de Pánico 
	1

	TOTAL
	1



[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170309_154818.jpg]











	Sala Legislativa   

	LUGAR DE UBICACIÓN
	CANTIDAD 

	Sirena  
	1

	TOTAL
	1



[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170313_083458.jpg]
VII. COMPROMISO 
La Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, instalò y entrega funcionando los respectivos detectores de humo, sirenas y botones de pànico, los mismos que estàn ubicados en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. Dirección: Vía Colorados del Búa S/N - RF. Detrás del Terminal Terrestre.  

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 


Atentamente,


Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)     

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		    14 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 27


I. INTRODUCCIÒN 
El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como finalidad, dar a conocer a usted sobre las condiciones en las que se encuentra el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional que se realizó el lunes 13 de marzo de 2017. 
II. MARCO LEGAL  
	REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO /  Resolución C.D. 513 

	CAPÍTULO I 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

	d) Adiestramiento – Procesos operativos básicos 
3) Inspecciones de seguridad y salud



III. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.1 ACTIVIDADES 
El dìa lunes 13 de marzo del presente año, se realizò una Inspecciòn de Seguridad y Salud Ocupacional en las instalaciones del Campamento del GAD Provincial.
I. Lugar de la Inspecciòn: Area de Talleres 
1. En el àrea de Talleres, existe acumulaciòn de chatarra, basura se evidencia restos de papeles, botellas de plàsticos, naipes, filtros de aire, baterias en las instalaciones del àrea de talleres.
1. Existe un desorden en lo que respecta a las herramientas, las mismas que se encuentran por todas partes en el àrea de talleres.
1. Se oberva que el piso de los baños se encuentra sucio. 
1. Se observa que las rampas en se encuentran llenas de agua y aceite debido al manejo de los lubricantes. 
1. Se solicita realizar el mantenimiento de las instalaciones elèctricas. 
1. Se solicita pintar los canceles que se encuentran ubicados en los vestidores del àrea de talleres.  
1. Limpiar el àrea de aceites y filtros usados en el àrea de talleres. 
Ilustraciòn Nº1
Orden y Limpieza 
[image: 20170313_145553]
Acciones a tomar: Retirar señaletica que se encuentra deteriorada por su uso al ingreso del Àrea de Talleres 
Ilustraciòn Nº2
[image: 20170313_145924]Orden y limpieza
Acciones a tomar: Retirar de la Bodega de Aceites y Lubricantes, los filtros de aire usados, estos deben ser colacados en un solo lugar



Ilustraciòn Nº3
Orden y limpieza
[image: 20170313_145958]
Acciones a tomar: Retirar de la Bodega de Aceites y Lubricantes, los neumàticos usados, a su vez proceder a retirar los tanques que esten vacios. 
Ilustraciòn Nº4
Orden y limpieza
[image: 20170313_150203]
Acciones a tomar: Retirar la chatarra que se encuentra arinconada en el Àrea de Mecànica de Vehìculos Pesados

Ilustraciòn Nº5
Orden y limpieza
[image: 20170313_150237]
Acciones a tomar: Retirar la chatarra que se encuentra arinconada en el Àrea de Mecànica de Vehìculos Pesados
Ilustraciòn Nº6
Orden y limpieza
[image: 20170313_150215]
Acciones a tomar: Tener en orden las herramientas que están utilizando en el Àrea de Mecànica de Vehìculos Pesados
Ilustraciòn Nº7
Orden y limpieza
[image: 20170313_150452]
Acciones a tomar: Retirar la señalética que se encuentra obsoleta por su uso en el Área de Mecánica de Vehículos Pesados, tener en orden las herramientas, retirar fundas que se encuentran al lado del extintor, limpiar el casco de seguridad industrial color amarillo para ser utilizado en sus actividades laborales. 
Ilustraciòn Nº8
Orden y limpieza
[image: 20170313_150500]
Acciones a tomar: Ubicar en un solo lugar las herramientas, tener ordenado el lugar de trabajo y no objetos tirados en el piso, considerando que esto puede ocasionar algún accidente de trabajo, como caidas, resbalones. 
Ilustraciòn Nº9
Orden y limpieza
[image: 20170313_150734]
[image: 20170313_150749]
Acciones a tomar: En el Área de Aceites y Filtros Usados, se solicita favor tener limpio el piso, considerando que hay contaminación del suelo de lodo, grasa y agua por ende hace que este lugar sea resbaloso, el mismo que puede generar algún accidente de trabajo, como caidas, resbalones. A su vez retirar la chatarra que se encuentra acumulada en la esquina derecha.


Ilustraciòn Nº10
Orden y limpieza
[image: 20170313_150803]
Acciones a tomar: En el Área de Aceites y Filtros Usados, se solicita limpiar los canales de desagüe, los mismos que estàn con grasa y agua.
Ilustraciòn Nº11
Orden y limpieza
[image: 20170313_150829]
Acciones a tomar: Dar un buen uso al casco de seguridad industrial, alzarlo en la mesa y tenerlo limpio para su respectivo uso, colocar la basura en su respectivo lugar, la chatarra que ya no sirve proceder a retirarlo. 
Ilustraciòn Nº12
Limpiar los canales de desagüe
[image: 20170313_150850]
Acciones a tomar: Limpiar en el Àrea de Mecànica Automotriz, los canales de desagüe, los mismos que estàn con grasa y agua.
Ilustraciòn Nº13
[image: 20170215_150817][image: 20170215_151037]Arreglar el techo y dar mantenimiento elèctrico 

















Acciones a tomar: Mantenimiento de la caja de breaks, a su vez arreglar el techo del Àrea de Mecànica Automotriz 

Ilustraciòn Nº14
Seguridad e Higiene Laboral
[image: 20170313_151058]
Acciones a tomar: Tener limpio el piso del baño de la Unidad de Talleres
Ilustraciòn Nº15
[image: 20170313_151347][image: 20170313_151312]Orden y limpieza









 
Acciones a tomar: Tener limpio y en orden el vestidor, a su vez proceder a retirar la basura, cartones que se encuentran en este sitio. Se solicita favor pintar los canceles.


Ilustraciòn Nº17
Orden y limpieza
[image: 20170313_151602]
Acciones a tomar:Retirar la chatarra que se encuentra en el Àrea de Soldadura 
Ilustraciòn Nº18
Limpiar los canales de desagüe
[image: 20170313_151607]
Acciones a tomar: Limpiar en el àrea de desechos peligrosos, los canales de desagüe, los mismos que estàn con grasa 

Ilustraciòn Nº18
Mantenimiento eléctrico 
[image: 20170313_151642]
Acciones a tomar: Mantenimiento de la caja de breaks, la misma que se encuentra ubicada en el Àrea de Desechos Peligrosos
Ilustraciòn Nº19
Orden y limpieza
[image: 20170313_151745][image: 20170313_151855]









Acciones a tomar: En el Àrea de la Vulcanizadora, retirar los neumàticos que estàn acumulados y colocarlos en su respectiva bodega, a su vez proceder a retirar la chatarra que se encuentra acumulada. 
Ilustraciòn Nº20
Orden y limpieza
[image: 20170313_152009]
Acciones a tomar: Retirar las baterias y los radiadores del Àrea de Talleres 
Ilustraciòn Nº21
Mantenimiento de las instalaciones elèctricas 
[image: 20170313_151942]
Acciones a tomar: Arreglar el cableado a 220V y trifàsica, reconexiòn cable de aire 


II. Lugar de la Inspecciòn: Àrea de Lavadora 
ANTES
Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial  
Ilustraciòn Nº17
Adecuaciones en el Área de la Lavadora
[image: 20170215_154712][image: 20170215_162404]












Acciones a tomar: Colocar la tapa de la alcantarilla en el àrea de la lavadora, los señores Alex Zapata y Alejandro Solòrzano han visto la necesidad de colocar una carretilla y un cono para evitar cualquier que algùn compañero de trabajo se caiga y sufra un accidente de trabajo. 
AHORA
Ilustraciòn Nº22
[image: 20170313_153832]Adecuaciones realizadas en el Área de la Lavadora








Acciones a tomar: Se encuentra colocada la tapa de la alcantarilla en el Área de la Lavadora.

ANTES
Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial  
Ilustraciòn Nº18
[image: 20170215_154915][image: 20170215_154909]Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora














Acciones a tomar: Hacer unas gradas en la rampa de la lavadora para que el personal de està àrea pueda con facilidad ingresar y limpiar por debajo los vehìculos livianos y pesados
AHORA
Ilustraciòn Nº23
Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora
[image: 20170313_154209]








Acciones a tomar: Se encuentra realizada las gradas en la rampa del Área de la Lavadora. 
ANTES
Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial  
Ilustraciòn Nº19
Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora

[image: 20170215_162437]
Acciones a tomar: Se sugiere de la manera más comedida favor proceder a pintar el Área de la Lavadora,  considerando que da una mala imagen institucional
AHORA
Ilustraciòn Nº24
Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora
[image: 20170313_154126]
Acciones a tomar: Se encuentra pintada el Área de la Lavadora. 
Ilustraciòn Nº25
Orden en el Àrea de la Lavadora 
[image: 20170313_154126]
Acciones a tomar: Se solicita que la moto sea estacionada en su propio parqueadero, el mismo que está ubicado al ingreso del Campamento junto a la garita de los guardias. 















ANTES
Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial  
Ilustraciòn Nº23
Orden y limpieza 
[image: 20170215_155517]
Acciones a tomar: Colocar los neumáticos  en orden en la respectiva bodega y retirar la chatarra 
AHORA
Ilustraciòn Nº24
Orden y limpieza 
[image: 20170313_155638]
Acciones a tomar: Los neumáticos usados se encuentran ubicados  en orden en la respectiva bodega. Se solicita favor ingresar el neumático en orden el mismo que está afuera de la bodega.

III. Lugar de la Inspecciòn: Instalaciones del Campamento  

ANTES
Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial  
Ilustraciòn Nº24
Colocar fresado y pasar rodillo 
Ingreso a las instalaciones del Campamento 
[image: 20170215_144836][image: 20170215_145012]








             
Area de la Lavadora           Estacionamiento Àrea de Servicios Generales 
[image: 20170215_153743][image: 20170215_160017 (1)][image: 20170215_155957 (1)]








Acciones a tomar: Colocar fresado y pasar el rodillo en los baches que se encuentra en las instalaciones del Campamento 

AHORA
Ilustraciòn Nº25
Ingreso a las Instalaciones del Campamento 
[image: 20170313_144912][image: 20170313_145247]














Acciones a tomar: Se encuentra colocado el fresado y pasado el rodillo en los baches que se encuentra en el ingreso a las instalaciones del Campamento. 
Ilustraciòn Nº26
Colocar fresado y pasar rodillo 
[image: 20170313_153354][image: 20170313_161434]            Area del Stock de Material Pétreo               Estacionamiento Àrea de Servicios Generales 











Acciones a tomar: Colocar fresado y pasar el rodillo en los baches que se encuentra en el Área del stock de material pétreo y en el estacionamiento de Servicios Generales 
Ilustraciòn Nº27
Orden y limpieza
[image: 20170313_153108]
Acciones a tomar: Retirar el balde de plástico y la funda de cemento que se encuentra cerca de la Oficina del Despaco de Combustible 
Ilustraciòn Nº28
Orden y limpieza
[image: 20170313_153236]
Acciones a tomar: Arreglar el cajetin que esta a punto de caer - Despacho de Combustible (Oficina del Sr. Roger Erazo)

Ilustraciòn Nº29
Orden y limpieza
[image: 20170313_153242]
Acciones a tomar: Retirar los cables deteriorados del poste que se encuentra al frente de la bodega de las varillas
Ilustraciòn Nº30
Orden y limpieza
[image: 20170313_153615]
Acciones a tomar: Retirar la señaletica, retirar las letrinas sanitarias móviles del Àrea del Despacho de Combustible. A su vez arreglar la pared donde sacaron el tanque de combustible que estaba obsoleto.

Ilustraciòn Nº31
Adecuar el lugar de trabajo 
[image: 20170313_153225]
Acciones a tomar: Retirar la bomba de combustible obsoleta, que se enuentran en el Despacho de Combustible (Oficina del Sr. Roger Erazo)
Ilustraciòn Nº32
Orden y limpieza
                                                     Despacho de Combustible 
[image: 20170313_152908][image: 20170313_153019]










Acciones a tomar: Limpiar la maleza del área del Despacho de Combustible 
Ilustraciòn Nº33
Orden y limpieza
[image: 20170313_153457]
Acciones a tomar: Colocar los àrmicos en orden, colocar las fundas plàsticas y la basura en su respectivo lugar
Ilustraciòn Nº34
Mantenimiento
[image: 20170313_161004][image: 20170313_155716]                      Área de la Lavadora                                             Dirección de Obras Públicas 











Acciones a tomar: Dar el debido mantenimiento a las tapas de revisión que se encuentran por el área de la lavadora y en una esquina de la Dirección de Obras Públicas. 


Ilustraciòn Nº35
Orden y limpieza
[image: 20170313_145459]
Acciones a tomar: Se solicita favor proceder a retirar de la vereda del Despacho de Repuestos las baterias, estas deben ser ubicadas en un solo lugar. Las veredas deben estar libres de obstáculos para proceder a caminar por este lugar. 
Ilustraciòn Nº36
Adecuaciones 
[image: 20170313_161246]

Acciones a tomar: Se solicita favor arreglar la caja de revisiòn, la misma que se encuentra por el Área de Servicios Generales. 
Ilustraciòn Nº37
Adecuaciones
[image: 20170313_161338]

Acciones a tomar: Se solicita favor arreglar la caja de revisiòn, la misma que se encuentra en la parte de atrás del Dispensario Médico.  
Ilustraciòn Nº38
Mantenimiento elèctrico
[image: 20170313_161312]
Acciones a tomar: Mantenimiento de la caja de breaks, que se encuentra en la pared del Dispensario Mèdico 

IV. RECOMENDACIONES 
1. A quien corresponda se solicita Asignar un lugar en el Campamento para colocar la chatarra que se encuentra en el Área de Talleres 
1. Mantenimiento del panel eléctrico, que se encuentra ubicado en el Área de Desechos Peligrosos – Área de Talleres – Dispensario Médico 
1. Retirar los tanques que no se estén utilizando – Área de Talleres
1. Tener limpio el piso de los baños – Área de Talleres
1. Pintar los canceles donde guardan las pertenencias personales – Área de Talleres
1. Colocar fresado y pasar el rodillo por el stock donde se encuentra el material pétreo y en el estacionamiento de servicios generales. 
1. Asignar un lugar para la ubicación de ármicos. 
1. Arreglar las cajas de revisión que se encuentra por el Área de Servicios Generales y por el Dispensario Médico. 


Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.



Atentamente,




Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 












INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Para:	                 Ing. Susana Valencia  
                             DIRECTORA DE TALENTO HUMANO      

Asunto:	     EN EL TEXTO                                   

Fecha:		     14 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 28


[image: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzhkKw2zoHpGrjLQ-91h3TbP1MXsRv8KOSXifpnwUoPyY0krPn]
INFORME DE SATISFACCIÓN 
I. INTRODUCCIÓN
El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentran recargados y se ha realizado el respectivo mantenimiento de los extintores de vehículos livianos (camionetas), volquetes y maquinaria pesada, los extintores que se encuentran ubicados en Viveros, Edificio, Mina y en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Solicito a quien corresponda favor proceder con el trámite pertinente, en lo concerniente al Proceso de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”.

II. ANTECEDENTES
En  atención al requerimiento del  Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0811-M, la EMPRESA SICAR, cumple de manera satisfactoria con la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”







III. INFORME DEL ESTADO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO QUE ESTÁN RECARGADOS 
	 NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	JANNETH MOLINA 
	DES. DE LA PREFECTURA
	10LBSCO2
	feb-18
	RECARGADO

	LEIDY  BRICEÑO 
	ARCHIVO PLANTA BAJA
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	LEIDY BRICEÑO
	ARCHIVO PLANTA BAJA
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LEIDY  BRICEÑO
	ARCHIVO PLANTA BAJA
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LEIDY  BRICEÑO
	ARCHIVO PRIMERA PLANTA
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	LIC.MIRIAN  TRIVIÑO
	COMUNICACIONES
	10LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	AUDITOR 
	AUDITORIA 
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	AUDITOR
	AUDITORIA 
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING.SUSANA VALENCIA
	TALENTO HUMANO
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING.PABLO GUILLEN
	TECNOLOGIA
	5LBS CO2 
	feb-18
	RECARGADO

	ING.PABLO GUILLEN
	TECNOLOGIA
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	 ING. WILMAN FRIAS 
	 DESARROLLO ECONOMICO
	10LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	DR. LENIN ESPIN 
	PROCURADURIA SINDICA
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. MAURO BORJA 
	DESARROLLO ECONÒMICO
	5LBRS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	YANIRAH SICKLES 
	DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA 
	5LBRS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. DIANA CEVALLOS
	CONTABILIDAD 
	5LBRS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. GUSTAVO MOSQUERA 
	FISCALIZACION 
	2 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	ING. GUSTAVO MOSQUERA 
	FISCALIZACION 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ING. EDGAR RECALDE 
	FINANCIERO 
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. ANABEL VILLAMAGUA 
	PROVEDURIA 
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO



	NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	ING. HENRY MOREIRA
VIVEROS 
	BODEGA
	50 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	OFICINA DESPACHO 
	10 LBSCO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	EXTERIOR ABONOS
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	
	CUARTO DE BOMBA
	10 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	VIVIENDA
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	GARITA
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA PLASTICOS 
	20 LBRS PQS 
	feb-18
	RECARGADO





	NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	SR. JULIO MULLO
	TAL. DE SERVICIO EN GENERAL
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	SR. JULIO MULLO
	TAL. DE SERVICIO EN GENERAL
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	SR. ALEX ZAPATA 
	LAVADORA
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	ING. VICTOR CARRERA
	SERVICIO  GENERAL 1
	5 LBS CO2 
	feb-18
	RECARGADO

	ING. VICTOR CARRERA
	SERVICIO  GENERAL 2
	5 LBS CO2 
	feb-18
	RECARGADO

	Ing. ROBERTO RODRIGUEZ
	GESTION AMBIENTAL
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	SR. ROBERTO RAMIREZ 
	SALA LEGISLATIVA
	5L LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	Tlga. TANIA AYMAR
	DIR.OBRAS PUBLICAS
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ARQ. ANTONIO GIL  
	DIR.OBRAS PUBLICAS
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	MSC. GLADYS MOLINA 
	BIENESTAR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
	5 LBS CO2 
	feb-18
	RECARGADO

	MÈDICO 
	CONSULTORIO MEDICO
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	NELSON DOTA 
	PROCURADURIA SINDICA
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	MSC. JOHANA LOOR  
	BOD.GUARDA ALMACEN
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	MSC. JOHANA LOOR
	BOD.GUARDA ALMACEN
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	MSC. JOHANA LOOR
	ARCH. GUARDA ALMACENES
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	SR. EDUARDO ARMIJO
	GARITA DEL CAMPAMENTO
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	TALLERES
SR. MANUEL NEGRON
	AREA VULCANIZADORA
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	TALLERES
SR. SERGIO ESPINBERA
	TALLER SOLDADURA
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	TALLERES
SR. MARCO AGUIRRE 
	AREA ACEITE Y F. QUEMADO
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	TALLERES
SR. MARCO AGUIRRE
	AREA MECANICA
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO









	NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	SR. PEDRO SANTOS

BODEGA DE REPUESTOS 
	B. ACEITE Y LUBRICANTES
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	B. ACEITE Y LUBRICANTES
	66 LBS CO2 
	feb-18
	RECARGADO

	
	OFC.TALLER MECANICA EXT
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	OFC.TALLER MECANICA INT
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. JOSÈ CEVALLOS
 
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y EQUIPO CAMINERO 
	OFC.VIALIDAD JEFATURA 
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	OFC.VIALIDAD INTERNA 
	5LBRS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA LLANTAS
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	SR. PEDRO SANTOS

BODEGA DE REPUESTOS
	BODEGA  DE RESPUESTO
	10 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	10 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	10LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE RESPUESTO
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. DAVID MENDOZA
	BODEGA MATERIAL DE CONSTRUCION
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA MATERIAL DE CONSTRUCION
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO








	NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	ING. DAVID MENDOZA
	BODEGA DE CONSTRUCCION
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE  CONSTRUCCION
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE CONSTRUCCION
	20 LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE MATERIALES
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE MATERIALES
	5 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING CRISTIAN TINOCO
	TECNOLOGIA CAMPAMENTO 
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	ING. DAVID MENDOZA
	MINAS
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	MINAS
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	MINAS
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	MINAS
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	SR. RONALD AZUERO 
	BODEGA DE SILLAS
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA DE SILLAS
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	GUARDIA DE SEGURIDAD 
	VESTIDOR DE GUARDIAS
	5LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO





	NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	SR. ROGER ERAZO 

DESPACHO DE COMBUSTIBLE 
	GASOLINERA ISLAS
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	GENERADOR 
	150LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	GENERADOR 
	10LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	GASOLINERA ISLAS
	150LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA GASOLINERA
	150LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	BODEGA GASOLINERA
	10 LBS CO2
	feb-18
	RECARGADO

	
	ARCHIVO GASOLINERA
	20LBS PQS
	feb-18
	RECARGADO

	
	GASOLINERA GABINETE 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO









	NOMBRE
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	MANUEL PALLAROSO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JHONNY SALDARRIAGA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JOSE FIGUEROA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	NIXON JARAMILLO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MARCOS NAVARRETE 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	FAUSTO NENGER 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	FRANKLIN MONTOYA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LUIS TARAPUEZ 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	DARWIN JIMENEZ 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	RAUL ORELLANA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	CRISTIAN CADENA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	CESAR MONTES 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ROLANDO ESTRADA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	EDER ZAMBRANO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	VICTOR JARAMILLO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	PABLO VELOZ 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JHONNY UCLES 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	CARLOS VALENCIA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JAIME GAIBOR 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ANGEL VERA 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ROBERTO CARPIO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	FREDDY ALVARADO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JORGE GURRERO 
	VOLQUETE
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	FREDDY IZURIETA 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MANUEL ARCAYA 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LUIS VACA 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	5LBS PQS 
	feb-17
	RECARGAR

	JOSE MOREIRA 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	5LBS PQS 
	feb-17
	RECARGAR

	CARLOS CEDEÑO 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	NEICER MORALES 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	OSWALDO SALTOS 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	WILMER GARCIA 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	EDGAR SANCHEZ 
	VOLQUETE MACK BLANCO
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JOSE ZAMBRANO 
	TANQUERO DE AGUA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	VIRGILIO SOLORZANO 
	TANQUERO DE CONBUSTIBLE 
	20LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	VIRGILIO SOLORZANO
	TANQUERO DE CONBUSTIBLE 
	20LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	SEGUNDO OCAMPO 
	PLATAFORMA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JOSE VERGARA 
	CAMA BAJA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	CARLOS CALERO 
	TRACTOR 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	GERMAN QUINTERO 
	RODILLO 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	TEODULO CASTRO
	RODILLO 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LUIS PINARGOTE 
	RODILLO 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	GIOVANNY DIAZ 
	RODILLO 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JUAN GUAMAN 
	RETROEXCAVADORA
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JUAN IDROVO 
	EXCAVADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	BYRON PATIÑO 
	EXCAVADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	DAVID SAQUINAULA 
	EXCAVADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JOSE QUINTERO 
	EXCAVADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JULIO VIVANCO 
	EXCAVADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MILTON PEÑA 
	CARGADORA FRONTAL 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MILTON CASTILLO 
	MOTONIVELADORA 
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	DARWIN GONZALES 
	MOTONIVELADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JOSE ZURITA 
	MOTONIVELADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	FREDDY ROMAN 
	MOTONIVELADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ROBIN CABEZAS
	MOTONIVELADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	DIEGO DAVILA 
	MOTONIVELADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LIZANDRO ALCIVAR 
	MOTONIVELADORA 
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	SANTOS CHILA 
	CAMION ALCANTARILLA 
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LUCIO ROLDAN 
	CAMION- TALLER
	20LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO












	NOMBRE
	CODIGO
	LUGAR
	EXTINTOR
	CADUCIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	

	ROBERTO RODRIGUEZ
	11-001
	CAMIONETA 
	2LSB PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	GALO REASCOS 
	11-005
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	RAUL  ACOSTA 
	11-009
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JORGE CANDO 
	11-011
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	WILMER MOCHA 
	11-012
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	PATRICIO SUAREZ
	11-013
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	WALTER TORRES 
	11-015
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	RODRIGO ALARCON 
	11-016
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ALBERTO VITERI
	11-017
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	ING. ARTURO FALCONI  
	11-018
	CAMIONETA 
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	WILMAN FRIAS 
	11-020
	CAMIONETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	EDWARD PACCHA
	11-022
	CAMIONETA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	EDWIN RODRIGUEZ 
	11-024
	CAMIONETA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JACKSON POZO
	02-001
	BUSETA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JACKSON POZO
	02-001
	BUSETA 
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	WILMER MOCHA 
	04-001
	BUS
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	WILMER MOCHA 
	04-001
	BUS
	10LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	LUIS IBARRA 
	08-002
	SZ GRAN VITARA 
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MILTON MARIÑO
	11-025
	CAMIONETA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	CHARLES SANTE
	11-026
	CAMIONETA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	NELSON CANCHING 
	08-003
	GRAN VITARA SZ
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	NELSON CANCHING 
	08-003
	GRAN VITARA SZ
	5LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MAURICIO IMBAQUINGO 
	08-004
	GRAN VITARA SZ
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	DARWIN VILLARREAL 
	11-031
	CAMIONETA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	MILTON PALMA 
	11-030
	CAMIONETA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	JAVIER PULLAS
	08-005
	GRAN VITARA SZ
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO

	CESAR CALDERON 
	11-027
	CAMIONETA NUEVA
	2LBS PQS 
	feb-18
	RECARGADO












IV.- CONSOLIDADO DE EXTINTORES  RECARGADOS 

A continuación se detalla el respectivo requerimiento: 

	CANTIDAD 
	DESCRIPCIÓN

	60
	Recarga Extintor PQS – 10 LBS 

	30
	Recarga Extintor PQS – 20 LBS 

	9
	Recarga Extintor CO2 – 10 LBS 

	33
	Recarga Extintor CO2 – 5 LBS  

	3
	Recarga Extintor PQS – 150 LBS

	1
	Recarga Extintor CO2 – 66 LBS 

	1
	Recarga Extintor PQS – 50 LBS 

	12
	Recarga Extintor PQS – 5LBS 

	24
	Recarga Extintor PQS – 2 LBS 



V. CAPACITACIÒN

A continuación se da a conocer las capacitaciones realizadas con la Empresa SICAR  y con el delegado del Cuerpo de Bomberos, se realizó la Charla sobre “Uso de Extintores y Simulacro de Conato de Incendio”, dirigido al Personal Operativo y Administrativo del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas.  


























	Día
	LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2017

	Hora
	7:30 am – 8:30 am  

	Lugar 
	Sala Legislativa 

	Dirigido 

Código de Trabajo
	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
· [image: Resultado de imagen para cuerpo de bomberos de santo domingo logo]Conductores  de  vehículos   pesados 
· Operadores de maquinaria pesada 
· Supervisores  y ayudantes de maquinaria 
· Albañiles 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
· [image: Resultado de imagen para uso de extintores]Conductores de vehículos livianos 
· Despachador de combustible 
· Controlador operacional 
· Talleres 
· Ayudantes  de servicios de limpieza 
· Técnico de electricidad y Ayudantes de mantenimiento 
· Ayudantes de Bodega y Proveeduría 
· Mensajero 
· Guardia de Seguridad  
DIRECCIÓN AMBIENTAL 
Ayudantes de Cultivos  

	Instructor 
	· Ing. Juan Carlos  Benalcázar – Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo  

	Temario 
	USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIO
· Instructivo para el uso de los extintores 
· Propósito del Uso de los extintores 
· ¿Qué es un incendio? 
· ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio?
· La naturaleza del fuego 
· Triángulo del fuego 
· Tetraedro de fuego 
· Reglas esenciales en cuanto al uso del extintor
· Transferencia de calor 
· Sistemas e instalaciones de protección 
· Detectores de incendio 
· Clasificación de fuegos 
· Clases de Extintores 
· Partes y piezas del extintor 
· Uso de extintores 
· Simulacro a cargo del delegado del Cuerpo de Bomberos de Sto.Dgo 

	Total de personas capacitadas 
	· 78 Personas Capacitadas 










Capacitación Uso de Extintores 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_075326 (1).jpg]
Capacitación Uso de Extintores 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_074808.jpg]





Capacitación Uso de Extintores 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_081258.jpg]
Simulacro de Conato de Incendio – Sr. Luis Pinargote  
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_083220.jpg]





Simulacro de Conato de Incendio – Sr. Darwin Torres 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_083227.jpg]
Simulacro de Conato de Incendio
Sr. Germán Quintero- Sr. Geovanny Díaz – Sr. Jaime Gaibor – Sr. Darwin Torres
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_083045.jpg]




Simulacro de Conato de Incendio
Sr. Patricio Ucles – Sr. Germán Arcaya – Sr. Luis Vaca
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_083005 (1).jpg]
Recepción de Extintores para Recarga – Conductores de Vehículos Pesados 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_084137 (1).jpg]





Uso de Extintores y Simulacro de Conato de Incendio - Código de Trabajo 
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170220_083503 (1).jpg]
Entrega de extintores recargados
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170221_073720.jpg]





Entrega de extintores recargados
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170221_072347.jpg]
Entrega de extintores recargados
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170221_073424.jpg]




Entrega de extintores recargados
[image: C:\Users\gmolina.GPTSACHILA\Downloads\20170221_071413.jpg]
Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_072318-1.jpg]


Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_072214.jpg]
Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_072351.jpg]

	Día
	MIÈRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2017

	Hora
	8:00 am – 9:00 am  

	Lugar 
	Sala Legislativa 

	Dirigido

LOSEP 
	· [image: Resultado de imagen para cuerpo de bomberos de santo domingo logo]Prefectura 
· Viceprefectura  
· Secretaria General 
· Auditoria Interna 
· [image: Resultado de imagen para uso de extintores]Dirección de Gestión de Procuraduría Sindica 
· Dirección de Gestión de Obras Públicas 
· Dirección de Gestión de Talento Humano 
· Dirección de Gestión de Planificación 
· Dirección de Gestión de Administración General  
· Dirección de Gestión Financiera 
Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

	Instructor 
	· Ing. Juan Carlos  Benalcázar – Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo  

	Temario 
	USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIO
· Instructivo para el uso de los extintores 
· Propósito del Uso de los extintores 
· ¿Qué es un incendio? 
· ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio?
· La naturaleza del fuego 
· Triángulo del fuego 
· Tetraedro de fuego 
· Reglas esenciales en cuanto al uso del extintor
· Transferencia de calor 
· Sistemas e instalaciones de protección 
· Detectores de incendio 
· Clasificación de fuegos 
· Clases de Extintores 
· Partes y piezas del extintor 
· Uso de extintores 
· Simulacro a cargo del delegado del Cuerpo de Bomberos de Sto.Dgo 

	Total de personas capacitadas 
	· 78 Personas Capacitadas 












Capacitación Uso de Extintores 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_082054-1.jpg]
Capacitación Uso de Extintores 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_083050.jpg]





Simulacro de Conato de Incendio
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_092512.jpg]
Simulacro de Conato de Incendio
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_094255.jpg]






Simulacro de Conato de Incendio
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_094517.jpg]
Simulacro de Conato de Incendio
Dra. Maribel Chonillo
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_095226.jpg] 




[bookmark: _GoBack]Simulacro de Conato de Incendio
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_095700.jpg]Arq. Fernando Dueñas 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_095743.jpg]








Simulacro de Conato de Incendio
Sra. Marlene Chamorro 
[image: C:\Users\GMOLIN~1.GPT\AppData\Local\Temp\20170222_100544.jpg]
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.


Atentamente,




Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
RIESGOS LABORALES
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